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1、整个工具柜全部框架、立柱用40�

40角铁（

壁厚4�

）。

、正面每层用2�

铁板做双掩门，配锁牌（

每层两个门各自锁），每个门两个门铰。

3、每层、两个侧面、背面铺1.5

铁板。

4、整个货架油深灰色油漆（包括支柱、每层框�

架、每层铺的铁板、各个内外表面）。
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每层、两个侧面及背面

铺1.58
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