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说明：

1、4条支柱用50

50角铁（壁厚5�

）。

、每层框架用

40

40角铁（壁厚4�

）。

3、双掩门，门用2

铁板，一把锁锁两扇门。

4、掩门内每层铺2

厚铁板。

5、整个工作台两个侧面、背面封1.5

厚铁板，离

地100�

高。

6、台面铺6

钢板。

7、整个货架油深灰色油漆（包括支柱、每层框架、每�

层铺的铁板，内外表面）。

8、每张台配1个虎钳。

两个侧面及背面封1.5�

铁板

维修公司

龙溪保修厂
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