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说明：

1、4条支柱用60

60角铁（壁厚6�

）,中间支柱用40�

40角铁（壁厚4�

）。

、每层框架用

40

40角铁（壁厚4 

）。

3、分上下两层，上层为抽屉形式，抽屉底板及四个侧面�

用2�

铁板；下层为双掩门，门用2�

铁板，一把锁锁

两扇门。

4、掩门内底层铺2

厚铁板。

5、整个工作台两个侧面、背面封1.5

厚铁板，离

地100�

高。

6、台面铺8

厚钢板。

7、整个货架油深灰色油漆（包括支柱、每层框架、每层�

铺的铁板，内外表面）。

8、每张台配2个虎钳。

中间支柱用40

40角铁

虎

钳

虎

钳

台面铺8�

钢板

两个侧面、背面封1.5�

厚铁板

抽屉底板及四个侧面用2�

铁板

掩门内底层铺2 

厚铁板
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