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要求：

1、首层主管从图中A处，装立管接至2楼飘台，然后沿2楼飘台地面布管至总成班外，装立管接入总成班

内0.6立方储气罐，从储气罐出来接管至需要压缩空气的班组，主管用    40无缝钢管，支管用   25无缝

钢管。

2、储气罐进、出口处装阀。�

3、每个压缩空气管出口配两个快速接头。 

4、所有无缝钢管壁厚不少于2.5mm。

图例：

压缩空气管出口

三层班组压缩

空气管网布置

龙溪保修厂
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