广州市一汽巴士有限公司

广州市一汽巴士有限公司



建设项目名称：广州市一汽巴士有限公司视频监控系统设备采购

招  标 单 位：广州市一汽巴士有限公司

广州市一汽巴士有限公司视频监控系统设备配件采购按国家《招标投标法》、《广东省建设工程招标投标管理条例》及广州市有关规定，已具备招标条件，本次招标采用邀请招标的方式。现经上级有关部门的批准，发出如下招标文件，供投标单位作编制投标文件的依据：
一、项目编号：yiqi2011-06-22
二、项目名称：广州市一汽巴士有限公司视频监控系统设备采购
三、项目概述：
1. 现时我公司有50台9米福田车需安装视频监控系统，现需对视频监控系统设备的采购和安装进行招标。

四、项目内容: 
1. 视频监控系统设备采购清单

	内容
	组件或项目名称
	配置
	单位
	数量

	50台9米福田车采购清单
	彩色半球摄像机A
	视频制式：PAL、NTSC，分辨率：420TVL，有效像素：PAL:752×582，NTSC:768×494，电子快门：PAL=1/50 ~1/100,000sec NTSC=1/60~1/100,000 sec，最低照度：0.1Lux，信噪比： > 48dB（自动增益关闭），伽玛：0.45，自动增益控制，外观：半球，镜头焦距： 6mm,背光补偿：开,视频输出： 1Vp-p,75Ω,工作电压：DC12V,彩色转黑白功能：自动转换
	个
	50

	
	彩色半球摄像机B
	视频制式：PAL、NTSC，分辨率：420TVL，有效像素：PAL:752×582，NTSC:768×494，电子快门：PAL=1/50 ~1/100,000sec NTSC=1/60~1/100,000 sec，最低照度：0.1Lux，信噪比： > 48dB（自动增益关闭），伽玛：0.45，自动增益控制，外观：半球，镜头焦距： 3.6mm,背光补偿：开,视频输出： 1Vp-p,75Ω,工作电压：DC12V,彩色转黑白功能：自动转换
	个
	100

	
	液晶屏
	7寸液晶显示器1台、三路视频转换器（能自动及手动切换显示三路视频信号）、相关信号触发开关及线材。
	套
	50

	
	机箱
	防水、防尘L型机箱及安装支架
	个
	50

	
	电源
	车用DC/DC电源，7V~ 36V直流输入, +5V,+12V,+3.3V,+5VSB100W隔离输出
	个
	50

	
	硬盘
	2.5寸250G SATA硬盘，不少于2年保修服务
	个
	50

	
	硬盘安装支架及减震器
	2.5寸SATA硬盘支架及减震器
	个
	50

	
	航空转换电缆及其它辅材
	航空转换电缆、彩色半球摄像机套线、视频回放线束及其它辅材
	套
	50

	
	主机
	录像码流：32kbps-2.5Mbps ，支持高分辨率图像压缩，录像分辨率支持：Full-D1(704×576)，异常断电后能保证录像文件完整，提供出实时监控分辨率：D1（704×576），4路视频输入,4路音频输入,提供RS485接口、RS232接口、5路12V-DC输出，可接入GPRS网络，可接入3G网络，电源输出DVR端接口采用四芯航空插座
	套
	50

	
	3G模块
	联通3G
	个
	50

	
	GPS模块
	内置、支持画面合成显示
	个
	50

	
	主机外部电源线
	根据车型定制主机外部电源线
	条
	50

	
	安装底座
	根据车型定制安装底座
	个
	50

	
	管理软件
	不限工作点、不限用户数、不限时间使用
	套
	1

	
	遥控器
	配备数量不少于视频主机总数的20%
	个
	

	
	安装服务
	对车辆进行设备的安装调试
	项
	1

	
	维修维护服务
	提供三年以上整机及部件维修服务
	项
	1


五、对投标人的要求

1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，注册资金不少于人民币100万元；

2. 投标人所提供的数字视频录像机必须具备公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具合格的检测报告（提供在有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章）；如投标人不是数字视频录像机的生产厂家，则必须获得数字视频录像机生产厂家针对本次招标项目的授权；

3. 投标人提供的产品具有防范产品生产登记批准书和投标人具备生产或销售该类产品的相关证明。（提供在有效期内的生产登记批准书和授权书并加盖投标人公章）；
4. 具有广州市公交行业视频监控系统的相关运维经验。
六、付款方式
经招投标小组核准及公司批准的标价为本招标工程中标价：计费范围内各项费用总和，中标价暂定为合同价。工程造价款的支付按  双方签订合同  规定拨付，工程尾款在工程验收合格后7个工作日内支付，我公司会扣起合同总金额的5%作为质保金。

七、对投标书的编制要求

1. 投标书内容：

1) 投标书目录；
2) 资质、资格证明资料；
3) 工程报价书；

4) 付款方式；

5) 售后服务；

a) 完工时间

b) 保修条款

c) 服务时间及响应时间

d) 超过保修期后的维修条款

5) 上述各项内容的封面要加盖单位公章。
2. 投标人资质、资格证明资料

1) 投标人应提交证明其有资格参与投标和有能力履行合同的文件，并作为投标文件的一部分
2) 投标人营业执照副本复印件

3) 投标人的资格声明（按招标文件格式提供，声明其提交的证明文件的真实性与正确性，声明其2007年至今合法经营，没有重大违法活动和涉嫌违规等行为）

4) 提供行政主管部门或行业协会授予的经营许可证
5) 投标人投标的产品具有国家相关认证证书及国家级检测中心或实验室出具的针对本次投标产品的第三方检测报告

6) 提供本次投标产品在广州市公交车辆实际运行环境中半年以上运行或者测试合格报告。以加盖用户单位公章的报告原件为准

7) 投标人必须具有广州的办公地点及常驻广州的维修维护人员，提供办公地点的资料和维修维护人员在本公司任职的证明材料(包括提供维修维护人员的社会保险参保证明和维修维护服务对象出具证明复印件)
8) 投标人必须具有健全稳定的组织机构，并具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术(包括设计、生产和服务等)、能力（按规定格式填写投标人基本情况表）

9) 投标人提供2006年以来具有城市公交视频监控系统建设不少于50万元案例（提供加盖投标人公章的合同复印件；且合同内容能证明是城市公交视频监控系统建设项目，如无则须由合同中的买方单位提供证明材料，加盖买方单位公章）

10) 投标人提供DVR、摄像机、液晶屏技术参数资料

11) 投标人提供DVR设备防盗性设计资料
12) 货物制造商应具有较完善的质量保证体系

13) 投标人应具有提供长期售后服务的能力，并按要求提供说明和承诺，出具《服务承诺书》
14) 投标人提供的有关证明其信誉、资格、管理水平、生产许可等相关证明文件

3. 投标文件按上述各项要求如实填报后，要密封（投标单位自行在封口处加盖封章），在指定交标书时间、地点，按机密件送达。

4. 投标文件要求 2 份。其中正本 1 份，副本 1 份，当正、副本表述不一致时，以正本为准。

5. 下列投标文件之一者属无效标书：（1）投标文件未密封；（2）无有效法定代表人证明书和法定代表人签字或盖章；（3）无法定代表人委托的授权人的有效授权书；（4）无按招标文件合格投标人的要求提交资格证明材料并符合要求；投标文件的编制，承包内容及责任与招标文件的要求不相符；（5）投标文件上的字迹模糊，辨认不清；（6）逾期交投标文件。

八、投标时间地点及联系方式
1. 投标者请于2011年6月28日到广州市东湖路26号广州市一汽巴士有限公司技术与信息化部领取招标文件，并于2011年6月30日把密封好的标书（盖上单位公章）送至广州市东湖路26号广州市一汽巴士有限公司技术与信息化部。联系人：谢嘉嘉，联系电话：87655689。不符合规定的标书不予受理。开标会以招标单位最后通知为准。

九、违约处理
2. 不能按期到货（包括验货不合要求），每延误1天扣合同金额的1‰。
3. 投标者须严格维护招、投标的公平公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，并保留追究其法律责任的权利。
4. 我公司会扣起合同总金额的5%作为质保金，一年合同期满后以中标单位的实际服务情况进行发还，如中标单位未能按合同要求提供服务的，我公司有权不发还部分或全部质保金。中标单位的售后服务未能达到要求，每次扣质保金的5％。
十、对中标单位的其他要求：

1. 中标单位在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管的规定，建立规章制度和防护措施。并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

2. 合同约定的工程项目，中标单位不得转包，必须分包的少量子项工程和专业工程，事先需取得建设单位的同意并在施工合同中确认。否则，招标单位有权单方面终止合同，由此而造成的经济损失由中标单位负责赔偿。

                                  

广州市一汽巴士有限公司

二○一一年六月二十二日
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