2009年广州市一汽巴士有限公司LPG发动机
接插件、线束集中询价采购邀请函

广州市一汽巴士有限公司是广州市最大的公交企业，现有在册营运车辆2100多辆。为保障LPG发动机的正常工作，经研究，从2005年5月开始，对在用LPG车辆进行更换LPG发动机接插件和线束。为规范LPG发动机接插件和线束采购工作，现对LPG发动机接插件和线束进行询价采购，特邀请贵公司参与报价： 
一、采购方
广州市一汽巴士有限公司

二、供应商要求

（一）LPG发动机接插件和线束质量、保用要求和报价
1、LPG发动机接插件必须是符合美国WOODWARD公司的燃气供给与控制系统专业插件。电线橡皮绝缘和橡皮护套执行的标准为GB7594.10。
2、发动机舱线束导线使用的是AEX-125℃汽车用交联聚乙烯耐热低压电线，依据标准JASOD608-1992。
3、波纹管、PVC套管及PVC阻燃型胶带执行的标准为Q／HDH01-2007。采用套管全封闭要求。
4、电线束执行标准为：
QC／T29106  《汽车用低压电线束技术条件》
QCn 29009   《汽车用电线接头技术条件》
QCn 29010   《汽车用低压电线接头、型式、尺寸和技术要求》
QCn 29011   《汽车用点火线电线接头、型式、尺寸和技术要求》
QCn 29013   《汽车用蓄电池电线接头、型式、尺寸和技术要求》
QC／T707    《汽车用中央电气接线盒技术条件》
上述产品须经国家技术标准检测合格，并持有相关证明的合格正品。
采购件报价清单：

①：玉柴LPG发动机电控元件插件清单
	序号
	材料名称
	型号规格
	用量
	单价
	金额（元）

	1
	电子节气门接插件
	G5900-1115040
	1
	
	

	2
	废气旁通阀接插件
	G5900-1115050
	2
	
	

	3
	燃料控制阀接插件
	G5900-1115070
	1
	
	

	4
	高压电磁阀接插件
	G5900-1115150
	1
	
	

	5
	点火线圈接插件
	G5900-1115100
	1
	
	

	6
	压力温度传感器接插件
	G5900-1115110
	1
	
	

	7
	点火信号传感器接插件
	G5900-1115130
	1
	
	

	8
	发动机控制模块接插件
	G5900-1115030
	1
	
	

	9
	点火控制模块接插件
	G5900-1115010
	1
	
	

	10
	节气门前压力传感器接插件
	G5900-1115120
	1
	
	

	11
	废气氧传感器接插件
	G5900-1115140
	1
	
	

	12
	电子油门踏板接插件
	G5900-1115090
	1
	
	

	合计
	
	
	
	
	


②：上述玉柴LPG发动机电控元件插件的发动机舱线束总成
③：尾灯线束总成

5、根据发动机舱较高的特性，确保LPG发动机接插件和线束质量使用年限不低于5年。
6、满足于135套／月的供应量。

（二）线束的制作和图纸提供

线束的走向要考虑避开高温区域、方便检修维护，须优化线束走向。在一汽巴士各种车型、发动机的发动机舱线束，由供应商参与我司制定优化方案，并提供各种线束图纸或电子板图。
附：一汽巴士各种车型、发动机名单
宇通玉柴、宇通潍柴、宇通道依茨，安凯玉柴、安凯潍柴，亚星玉柴，黄海潍柴，骏威潍柴、骏威玉柴，常州玉柴。
（三）理赔方法
1、在正常使用情况下，新购接插件和线束达到双方约定的保用5年里程时，由供应商赔偿采购方由此产生的损失，理赔方法为：

具体按以下公式计算：
理赔价=（使用年限×原单价）÷保用年限
（四）送货方式

配件供货需按采购方提出的送货时间、地点、数量，提供免费送货上门服务。

（五）结算方式
货款结算方式为先供货后付款，每月的货款在供货后第三个月后的一个月内进行结算，以支票或银行转帐方式支付，发票类型为普通发票。
（六）保证金

中标单位在签订供货合同的同时，提交__5万____元的保证金，保证金在合同结束后，所有已购在用轮胎的保行里程结束后，若无发生理赔的，全额无息返还。替补中标单位签订合同时不需支付保证金，但在获得供货权后需提交保证金。

（七）供货期限

供应期限从中标后签订的供货合同生效之日起计算，统一为一年。
三、报价须知
（一）报价资料
1、报价资料包括证明文件及投标报价表（见附件）

2、报价人必须提交以下资料，方可参与报价，并确保所提交的资料真实、准确、有效。报价资料填写不完整或提交不全、或不符合本项所列要求的，不能参与投标。

3、证明文件
(1)法人代表证明书（使用工商局印制的证明书）；

(2)法人代表授权委托书（法人代表亲自参加报价除外）；

(3)企业法人营业执照副本复印件（需有“与原件相符”字样并加盖公章）； 
(4)国税及地税税务登记证复印件（需有“与原件相符”字样并加盖公章）； 
(5)企业简介，包括企业概述（如注册资本、占地面积、人员情况、网点分布、设备配置等）、产品概述等。

(6)供货能力证明文件，包括产品制造商的证明文件、或技术拥有者的证明文件、或代理级别证明文件、或被允许作为产品代理商或经销商的授权书或协议书(明确有效的授权期限)，本询价项目不接受供应商代表生产厂家进行报价； 
(7)产品质量证明文件。轮胎生产、翻新厂家的国家质量检测报告或质量合格证、

（8）售后服务、质量保证及我方询价书所提出要求的承诺书； 
(9)产品主要性能的详细描述及其相关主要技术参数、使用寿命和其它重要性能参数的说明； 
(10)能够提供给我方的其它优惠条件；
（11）联系人的名片或具体联系方法；

（二）提交要求

1、报价资料统一用A4纸复印，按顺序装订，且将报价资料制作成光盘一并提交，报价表必须按我司提供的格式，用EXCEL文件制作。

2、投标报价表必须由报价单位法人代表或由其授权代表签名，并加盖法人单位公章。

3、应将报价文件严密封装，并于袋口密封处加盖骑缝公章。

四、其他
（一）报价资料提交截止时间：2009年5月8日12时前。
（二）报价资料提交地点：广州市越秀区东湖路26号技术部，邮政编码：510080
（三）询价方联系人：何志成，联系电话：87763772，13710562101
电子邮箱：busjs@21cn.con
                              广州市一汽巴士有限公司招标工作小组

                                         二〇〇九年五月四日






