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广州市一汽巴士有限公司



建设项目名称：广州市一汽巴士有限公司龙溪厂信息网络建设工程
招  标 单 位：广州市一汽巴士有限公司

广州市一汽巴士有限公司物资公司计算机中心机房装修工程项目按国家《招标投标法》、《广东省建设工程招标投标管理条例》及广州市有关规定，已具备施工招标条件，本次施工招标采用邀请招标的方式。现经上级有关部门的批准，发出如下招标文件，供投标单位作编制投标文件的依据：
一、项目编号：yiqi2009-07-16
二、项目名称：广州市一汽巴士有限公司龙溪厂信息网络建设工程
三、项目概述：现在我公司属下龙溪厂即将投入使用，现需进行信息网络建设。

建设地点：广州市荔湾区裕海路海北村南端龙溪路北面；

承包方式：包工、包辅材料、包工期、包质量、包安全。
四、项目内容: 
	序号
	项目名称

	一
	综合布线系统工程

	二
	机房内部分（包括配电柜和机柜搬运）

	三
	LED显示屏工程


注：详细见工程清单，考虑到实际施工情况，投标单位按清单的数量报价投标，如清单上的施工材料有遗漏可增加及注明，工程完成后按材料实际使用情况进行工程结算，如有疑问请在工程建设前协商
五、付款方式
经招投标小组核准及公司批准的标价为本招标工程中标价：计费范围内各项费用总和，中标价暂定为合同价。工程造价款的支付按  双方签订合同  规定拨付，工程尾款在工程验收合格后7个工作日内支付，我公司会扣起合同总金额的5%作为质保金。
六、对投标书的编制要求

1. 投标书内容：

1) 投标书目录；

2) 工程报价书；

3) 付款方式；

4) 售后服务；

a) 完工时间

b) 保修条款

c) 服务时间及响应时间

d) 超过保修期后的维修条款

5) 上述各项内容的封面要加盖单位公章。

2. 投标文件按上述各项要求如实填报后，要密封（投标单位自行在封口处加盖封章），在指定交标书时间、地点，按机密件送达。

3. 投标文件要求 2 份。其中正本 1 份，副本 1 份，当正、副本表述不一致时，以正本为准。

4. 下列投标文件之一者属无效标书：（1）投标文件未密封；（2）无有效法定代表人证明书和法定代表人签字或盖章；（3）无法定代表人委托的授权人的有效授权书；（4）投标文件的编制，承包内容及责任与招标文件的要求不相符；（5）投标文件上的字迹模糊，辨认不清；（6）逾期交投标文件。

七、投标时间地点及联系方式
1. 投标者请于2009年7月20日下午17:30前到广州市东湖路25号广州市一汽巴士有限公司信息后勤部领取招标文件，并于2009年7月24日上午12:00前，把密封好的标书（盖上单位公章）送至广州市东湖路25号广州市一汽巴士有限公司信息后勤部。联系人：白云飞(13922425468),莫全谦（13728068200），不符合规定的标书不予受理。开标会以招标单位最后通知为准。

八、违约处理
1. 不能按期到货（包括验货不合要求）、安装调试误工，每延误1天扣合同金额的1‰。
2. 投标者须严格维护招、投标的公平公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格，并保留追究其法律责任的权利。
3. 我公司会扣起合同总金额的5%作为质保金，一年合同期满后以中标单位的实际服务情况进行发还，如中标单位未能按合同要求提供服务的，我公司有权不发还部分或全部质保金。中标单位的售后服务未能达到要求，每次扣质保金的5％。
九、对中标单位的其他要求：

1、中标单位在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管的规定，建立规章制度和防护措施。并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

2、合同约定的工程项目，中标单位不得转包，必须分包的少量子项工程和专业工程，事先需取得建设单位的同意并在施工合同中确认。否则，招标单位有权单方面终止合同，由此而造成的经济损失由中标单位负责赔偿。

                                  

广州市一汽巴士有限公司

二零零九年七月七日

 

工程详细清单：
项目名称：广州市一汽巴士有限公司龙溪厂信息网络建设工程
	序号
	设备材料名称
	品牌、规格/型号
	数量
	单位
	单价
	总价

	A
	综合布线系统工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	RJ45模块
	康普CommScope/MPS100E-262
	75
	个
	
	

	2
	RJ45面板
	康普CommScope/M12CF-262双/单口
	52
	个
	
	

	3
	RJ45-RJ45快速跳线
	康普CommScope/D8PS-10ft /3米
	60
	条
	
	

	4
	RJ45-RJ45快速跳线
	康普CommScope/D8PS-7ft/2米
	60
	条
	
	

	5
	网络双绞线
	康普CommScope/1061005CSL/超五类
	25
	箱
	
	

	6
	RJ45配线架
	康普CommScope/PM2150-24
	2
	个
	
	

	7
	理线器
	康普CommScope
	2
	个
	
	

	8
	信息底盒
	佛山/75*75*50
	200
	个
	
	

	9
	工作区标识
	国产
	75
	个
	
	

	10
	50对语音主干电缆
	长江/50（2*0.5)
	100
	米
	
	

	11
	20对语音主干电缆
	长江/20（2*0.5)
	100
	米
	
	

	12
	110话音配线架支架
	能士/19"机架式/不锈钢
	4
	个
	
	

	13
	110话音连接模块
	能士/50对
	2
	个
	
	

	14
	110话音连接模块
	能士/20对
	2
	个
	
	

	15
	62.5/125多模光纤
	汉维/12芯
	100
	米
	
	

	16
	62.5/125多模光纤
	汉维/4芯
	100
	米
	
	

	17
	光纤配线架
	汉维/12/24口机架式
	4
	个
	
	

	18
	多模ST光纤头尾纤
	EASYFIBER/62.5/125/多模/单芯
	40
	条
	
	

	19
	光纤适配器
	ST 多模
	40
	个
	
	

	20
	双芯ST-SC多模光纤跳线
	EASYFIBER/3米62.5/125多模
	8
	对
	
	

	21
	光纤收发器
	智博/ST 多模,可网管型
	6
	台
	
	

	22
	镀锌金属线槽
	宝星/100×100
	100
	米
	
	

	23
	PVC线槽
	联塑/99*40
	550
	米
	
	

	24
	PVC线槽
	联塑/60×40
	620
	米
	
	

	25
	PVC线槽
	联塑/40*24
	860
	米
	
	

	26
	PVC线管
	联塑/Φ25
	4200
	米
	
	

	27
	19"标准机柜(我公司提供)
	600*600mm
	0
	个
	
	

	28
	挂墙机柜（9U）
	一通/600*600mm
	3
	个
	
	

	29
	安装辅材
	　
	1
	项
	
	

	30
	光纤安装敷设
	　
	200
	米
	
	

	31
	大对数电缆敷设
	　
	200
	米
	
	

	32
	光纤熔接
	　
	40
	芯
	
	

	33
	楼层开孔及水泥复原
	　
	8
	个
	
	

	34
	网络布线敷设
	　
	75
	点
	
	

	　
	小  计
	　
	　
	　
	
	

	B
	机房内部分（包配电柜和机柜搬运）
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	镀锌金属线槽
	宝星/100×100
	60
	米
	
	

	2
	PVC线管
	联塑/Φ25
	40
	米
	
	

	3
	阻燃电线
	天虹/ZR-RVV-3*42
	100
	 m
	
	

	4
	阻燃电线
	天虹/ZRBVV-2.52
	300
	 m
	
	

	5
	阻燃电线（双色）
	天虹/ZRBV-2.52
	100
	 m
	
	

	6
	机柜插座
	奇胜/10A二+三极
	8
	套
	
	

	7
	智能网交换机
	SMC/24个10/100BASE-T端口，2个ComboG千兆上连端口智能网管交换机
	1
	台
	
	

	8
	接入层交换机
	SMC/24个10/100BASE-T端口非网管交换机
	4
	台
	
	

	9
	辅助材料
	　
	1
	项
	
	

	10
	原配电柜端接
	　
	1
	项
	
	

	11
	安装人工费
	　
	1
	项
	
	

	　
	小  计
	　
	　
	　
	
	

	C
	显示屏
	　
	　
	　
	
	

	1
	LED显示屏(双基色）
	室内5.0双基色显示屏，显示屏密度：17200点/M2; 高1.05m*长1.53 m＝1.6m²
	1.6
	平方
	
	

	2
	同步脱机独立主控
	同步脱机独立主控
	1
	套
	
	

	　
	小  计
	　
	　
	　
	
	

	（一）
	合计
	A+B+C
	　
	　
	

	（二）
	采购、运输、管理费
	
	　
	　
	

	（三）
	税金
	
	　
	　
	

	（四）
	总计
	（一）+（二）+（三）
	　
	　
	


注：考虑到实际施工情况，投标单位按以上清单的数量报价投标，工程完成后按材料实际使用情况进行工程结算，如有疑问请在工程建设前协商。
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