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1、6条支柱用40

40角铁（壁厚4�

）。

、每层框架用

30

30角铁（壁厚3*

）。

3、其中15个货架每层铺2

厚铁板，35个货架

每层铺1.5�

铁板。

4、整个货架油深灰色油漆（包括支柱、每层框�

架、每层铺的铁板）。
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